**Návod k použití nýtovacích kleští pro trhací a maticové nýty M3-M6 Jonnesway V1102**

Univerzální nýtovací kleště pro trhací nýty průměru 2.4, 3.2, 4.0, 4.8mm a maticové nýty o rozměru M3, M4, M5, M6

Použití kleští pro trhací nýty:

Kleště jsou v sadě originálně zkompletovány pro použití trhacích nýtů. Před použitím změřte průměr ocelového trnu vycházejícího z nýtu a podle něj zvolte vhodnou koncovku. Koncovku dotáhněte klíčem přiloženým k sadě. Nýt vložte do předem připraveného otvoru, ocelový trn vsuňte do koncovky v nýtovacích kleštích až na doraz. Kleště s nýtem přiložte kolmo k nýtovanému materiálu a opakovaně mačkejte rukojeti, dokud se ocelový trn nýtu neutrhne. Tím je nýt roznýtovaný.

Použití kleští pro maticové nýty:

Přiloženým klíčem, stranou šroubováku vyšroubujte ze zadní části nýtovacích kleští jistící matici, vyjměte postupně pružinu, rozpěrný mezikus a dvě trhací čelisti. Ze přední části demontuj koncovku pro trhací nýty. Podle průměru maticového nýtu (M3,M4,M5,M6) zvolte nýtovací koncovku. Oddělejte z ní regulační šroub a zbylou dlouhou část vsuňte zezadu do nýtovacích kleští. Vzadu dotáhněte převlečnou matici. Zepředu na vyčnívající část nasuňte regulační šroub a zašroubujte jej do hlavy kleští. Na vyčnívající část našroubujte maticový nýt tak, aby z něj závit lehce vyčníval. Poté šroubujte regulačním šroubem směrem ven k maticovému nýtu a až se o něj pevně opře, dotáhněte kontramatici. Takto nachystané nýtovací kleště vsuňte maticovým nýtem do připraveného otvoru na doraz. Kleště dejte kolmo k nýtovanému materiálu a opakovaně mačkejte rukojeti, dokud se nýt pevně neuchytí.